昆明理工大学自行采购项目询价表（设备2）

项目名称：昆明理工大学2017年自行采购设备购置第二批 金额：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 产品属性 | 生产商名称 | 生产商规模 | 生产商是否为监狱企业 | 使用部门 |
| 1 | 办公投影仪 | 标准分辨率 XGA 1024X768;兼容最大分辨率 ;显示技术 三片LCD;灯泡寿命 8001-10000小时;输入端子 S-video;输出端子 VGA×1，HDMI×1， USB×2，RCA × 2  ;净重(KG) 2.4KG;特性 1.水平梯形校正滑钮2.自动垂直梯形校正3.自动信号源搜索;4.自动开机;5.图标式主控屏;6.双画面投影;7.网络四画面投影;8.快速四角调节;9.AV mute滑盖 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 教育公司 |
| 2 | 财务凭证装订机 | 类型：全自动财务装订机;打孔、装订厚度(mm)：50MM（即500页）以下任意厚度;打孔方式：自动打孔;装订方式：自动装订  预热时间：≤3分钟只钻孔速度（秒）： ≤9秒  钻孔并装订速度（秒）：≤30秒  打孔中心距边缘尺寸（mm)：25 " | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 教育公司 |
| 3 | 单反相机 | 传感器： APS画幅（22.3\*14.9mm）有效像素： 2420万  显示屏尺寸： 3英寸;显示屏像素： 104万像素液晶屏  连拍速度： 支持（最高约5张/秒） 静音连拍：最高约3张/秒;快门速度： 30-1/4000秒，B门;电池类型： 锂电池（LP-E17）  续航能力： 约440张照片或1小时20分钟视频（根据CIPA标准） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  | 教育公司 |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写： | | | | | | | | | |

注：1、表中产品属性栏填写时，按产品“节能、节水、环保、其他”的实际情况择其一填写；

2、生产商规模请按生产商实际情况任选：”微型、小型、中型、大型”择其一填写；

3、生产商是否为监狱企业按生产商实际情况填写”是”或”否”。

报价单位（盖章）： 法人签字：

授权代表签字： 授权代表电话：

日 期：